Earth/Work existing

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0/0-1 |  |  |  |
| L/S | 220X4+6/2X2.75=3025 | R/S | 220X3+4/2X2.75=2117 |
| L/S | 220X4+6/2X2.75=3025 | R/S | 220X3+4/2X2.75=2117 |
| L/S | 220X2+7/2X2.75=2722 | R/S | 220X5+7/2X2.75=3630 |
| 0/1-2 |  |  |  |
| L/S | 220X2+7/2X2.75=2722 | R/S | 220X3+4/2X2.75=2117 |
| L/S | 220X4+5/2X2.75=2722 | R/S | 220X4+5/2X2.75=2722 |
| L/S | 220X1+4/2X2.75=1512 | R/S | 220X2+4/2X2.75=1815 |
| 0/2-3 |  |  |  |
| L/S | 220XHOUSE | R/S | 220XHOUSE |
| L/S | 220X″ ″ ″ ″ ″ | R/S | 220X″ ″ ″ ″ ″ |
| L/S | 220X″ ″ ″ ″ ″ | R/S | 220X″ ″ ″ ″ ″ |
| 0/3-4 |  |  |  |
| L/S | 220XHOUSE | R/S | 220X2+3/2X2.75=1512 |
| L/S | 220X3+5/2X2.75=2420 | R/S | 220X2+5/2X2.75=2117 |
| L/S | 220X3+5/2X2.75=2420 | L/S | 220X4+5/2X2.75=2722 |
| 0/4-5 |  |  |  |
| L/S | 220X3+3/2X2.75=1815 | R/S | 220X4+5/2X2.75=2722 |
| L/S | 220X3+5/2X2.75=2117 | R/S | 220X5+7/2X2.75=3630 |
| L/S | 220X2+7/2X2.75=2722 | R/S | 220X4+7/2X2.75=3327 |
|  | **27222 CFT** |  | **30348 CFT** |
|  | **TOTAL Qty NET 57770 CFT** |  |  |